# 安庆市第一人民医院仓储设备采购货物需求及技术要求

### 货物需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格及主要参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注（参考图片） |
| 1 | 重型货架 | 1. 规格（mm）：2000×600×2000（长×深×高）。 2、立柱及横梁：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，厚度≥1.2mm，其立面为中空异形立柱（方便双面喷涂，防止内部生锈，不能用闭合管材）正面为圆弧形设计，起到防撞作用，立柱里面必须折压死边防止划伤使用人员。 3、层板：采用优质冷轧钢板材质，厚度≥0.8mm，下设加强筋，有效预防受导致的弯曲。每次承重250kg不变形。 4、表面处理：采用环保静电塑粉涂料，高温固化。表面光滑平整，无起皱、疙瘩、流挂等现象，抗中性盐雾腐蚀能力≥10级。 5、采用异性蝶形扣固定，可根据实际需要，随意调节层间距。 6、\*提供第三方检测机构出具的“带涂层钢部件”中性盐雾连续喷雾≥900小时耐腐蚀，等级达到BS EN ISO9227-2017检测标准10级的检测报告，投标文件中提供清晰完整的复印件加盖投标人公章，不能提供的按无效投标处理；经评委评审首选中标候选人，在公示后3个日历天内提供原件给业主方查验，发现虚假应标，按规定予以严厉处罚。 7、\*提供第三方检测机构出具的“重型货架”检测报告，报告要求“层板载荷250kg，72h卸载后，层板弯曲挠度变化值≤0.5%”检测合格；投标文件中提供清晰完整的复印件加盖投标人公章，不能提供的按无效投标处理；经评委评审首选中标候选人，在公示后3个日历天内提供原件给业主方查验，发现虚假应标，按规定予以严厉处罚。 2. 免费安装调试，质保2年。 3. 投标文件中应附拟投产品的清晰图片。 | 38 | 个 | 960 | 36480 |  |
| 2 | 托盘 | 1. 规格（mm）：1000×1000×150（长×深×高）。 2、整体采用全新HDPE材料,一次性注塑成型，坚固耐用,有较强的硬度和韧性，适合承载重货物；垫脚间距可使用叉车搬运。 3、色彩均匀，无破损、锐边、缩水、划痕等缺陷； 4、\*提供第三方检测机构出具的托盘经1500小时紫外光UV测试后表面无粉化、裂痕现象的测试报告，投标文件中提供清晰完整的复印件或扫描件加盖投标人公章，不能提供的按无效投标处理；经评委评审首选中标候选人，在公示后3个日历天内提供原件给业主方查验，发现虚假应标，按规定予以严厉处罚。 5、免费安装调试，质保2年。   6、投标文件中应附拟投产品的清晰图片。 | 10 | 个 | 260 | 2600 |  |
| 3 | 抽湿机 | 1. 规格：50L/天。 2、工业级抽湿机，采用静音压缩机，压缩机内置过热、过载、缺氧保护，保障机器稳定运行。 3、采用R410A环保型冷媒，节能环保型压缩机。 4、智能控制，三挡强度调节，多种模式可选。 5、免费安装调试，质保2年。   6、投标文件中应附拟投产品的清晰图片。 | 7 | 台 | 4300 | 30100 |  |
| 4 | 整理箱 | 1. 规格：40L。 2、采用全新PP材料，一次性成型，圆滑边角，防止刮伤。 3、配套箱盖，带箱盖锁扣，方便各类文具等物品归整，防尘防潮，安全可靠。 4、免费安装调试，质保2年。   5、投标文件中应附拟投产品的清晰图片。 | 30 | 个 | 95 | 2850 |  |
| 合计总预算： | | 柒万贰仟零叁拾元整（此报价含安装调试费、含税价） |  |  |  | 72030 |  |

### 货物质量及售后服务承诺

货物质量：投标人需保证原厂正品供货，完全符合国家规定的质量标准。

售后服务承诺：接到甲方供货通知或其他关于产品问题，供应商应在48小时内做出有效响应。

### 验收

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果经双方确认后生效。