# 货物需求及技术要求

### 一、货物需求一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格** | **数量** | **拟采购限价（元/条）** | **合计（元）** |
|
| 1 | 输尿管镜 |  | 2条 | 60000 | 120000 |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。2、质保期：二年。（报价时须考虑此项费用） |

**二、技术参数指标**

1、适用于泌尿外科经尿道输尿管镜手术和经皮肾镜手术。

2、输尿管镜2条。

2.1、★输尿管镜规格:规格8/9.8Fr、6/7.5Fr各1条，进口品牌。

2.2、工作长度≥425mm；视向角5°；工作通道: 规格8/9.8Fr≥5Fr , 规格6/7.5Fr≥4Fr；可气薰、耐高温高压消毒。

2.3、具有无创尖端设计（尖端凸起部分更平直，插入尿道更顺畅）,操作更灵活。

2.4、★全进口光学材料配合全新的光路设计，HD高清6万像束成像，视野开阔，画面清晰；

2.5、★数字式蓝宝石色镜头，抗擦伤性能；锥形镜体，进口不锈钢材料，强韧耐用;

2.6、器械通道与输尿管镜主体为一体化，不可拆卸；具有良好的密封装置，有效避免灌注液外流。

3、配套手术器械：

3.1、可弯性活检钳1把，工作长度≥550mm，工作外径5Fr；

3.2、可弯性异物钳4把，工作长度≥550mm，工作外径5Fr。

4、输尿管镜定位消毒盒，2个。

5、售后：

5.1、不计原因保修≥2年；

5.2、若需要返回原厂维修，应在7天内提供备用输尿管镜。

标★项需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。

**三、货物质量及售后服务承诺**

货物质量：中标人提供的货物必须完全符合国家规定的质量标准。

售后服务承诺：接到甲方供货通知或其他关于产品问题，供应商应在48小时内做出有效响应。

**四、验收**

 中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果经双方确认后生效。