# 货物需求及技术要求

### 一、货物需求一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格** | **数量** | **拟采购限价（元/套）** | **合计（元）** |
|
| 1 | 冲洗液袋用加压器 |  | 4套 | 23000 | 92000 |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。2、质保期：二**年**。（报价时须考虑此项费用） |

**二、技术参数指标**

1、★冲洗液袋用加压器单钩负重10000cc（10kg），4个升降挂钩总承重40000cc（40kg），可独立操控，高度可调节范围1690-2590mm，可多钩同时使用。

2、清晰的刻度标尺，最大可调节行程9200mm。

3、★采用齿轮咬合方式升降，弹力负荷开锁控制，自动安全锁止，防坠落。

4、冲洗袋可随意升降，释放按钮可锁停在所需的高度和压力，无需额外附加重力平衡器件，牢固稳定。

5、内含机械辅助提升助力，便于垂直调节所需高度。无液压油、无需附加电源，无耗材成本，环保无污染。

6、主体材质使用医用级高品质铝镁合金，优质轴承钢直线轴，挂钩选材304不锈钢承重不变形，表面度铬，永久防锈。

7、★带不锈钢把手，可悬挂小型设备，可悬挂多个注射泵，适用不同输液形式，一款多用，节约空间。移动过程可做推拉扶手。

8、五星平稳底座配锁止式静音万向脚轮，防滑，不倾倒。

9、有较好的热稳定性，耐高温消毒，环保抗腐蚀，抗老化。

备注说明：

标★项需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。

**三、货物质量及售后服务承诺**

货物质量：中标人提供的货物必须完全符合国家规定的质量标准。

售后服务承诺：接到甲方供货通知或其他关于产品问题，供应商应在48小时内做出有效响应。

**四、验收**

 中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果经双方确认后生效。