# 货物需求及技术要求

**一、采购清单及技术规格**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **采购限价（元）** |
| 1 | 移动式铅防护屏风 | 1套 | 45000.00 |
| 说明：  1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 | | | |

**二、技术参数及功能要求**

1.主屏铅当量：≥2.0mmPb;侧屏铅当量≥0.50mmPb

2.主屏尺寸：H1800×W900mm

主屏铅玻璃尺寸：900×900mm

侧屏尺寸：H400×W600mm

侧屏上下侧帘：H350×W600mm

3.主屏玻璃采用高铅玻璃或亚克力铅玻璃，侧屏玻璃采用亚克力铅玻璃

4.材料抗冲击性好

5.不透明部分内部为铅复合板，表面为拉丝不锈钢板材料

6.屏风不变形，安全可靠

7.屏风配有带刹车功能的静音脚轮

8.产品符合GBZ130-2020《医用X射线诊断放射防护要求》

9.提供ISO9001/13485质量管理体系认证证书

10.提供第一类医疗器械备案

11.提供铅玻璃和铅材料检验报告

**三、货物质量及售后服务承诺**

1.货物质量:中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2.保修及售后服务:依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。

**四、验收**

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果经双方确认后生效。