# 货物需求及技术要求

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

**一、****货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 全自动血沉仪 | 1、原理：红外阻挡法。2、检测灵敏度：0.25mm。★3、测试管：直径为12/13mm的各品牌型号EDTA采血管均适用。4、样本位：≥32，即插即用模式支持随时加载样本。5、测量时间：≤20min。★6、采样频率：≤10s/次。7、样本量：≥1.5ml。8、检测速度：≥96测试/小时。9、急诊功能：随时急诊插入。10、温度校正功能：具备温度校正功能。11、ESR曲线显示功能：具备ESR曲线显示功能。12、测量范围：测试范围1～140mm/h。★13、混匀：批量模式具备样本自动混匀功能。14、通讯要求：与LIS通讯。15、操作系统：中文、英文两种可选的操作系统。★16、条码管理：测试管可贴条码，支持样本条码管理。  | 一台 |
| 说明：1. 投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

**2、以上设备提供原装全新设备。所投设备的质保期为两年，质保期内每年免费提供2次维护保养。**3、投标人须在投标文件中提供标★项技术参数的技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。投标人的投标文件中提供的相关技术证明文件（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书。若中标人未在招标文件要求的期限内提供相关技术证明文件或中标人提供的相关技术证明文件不能完全符合招标文件要求，则视为虚假响应。4、检测所用配套耗材及质控品、校准品均免费提供。设备在安装使用过程中涉及到的LIS费用、保养、维修等，由中标人承担。 |

**二、人员培训要求**

 货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

**三、货物质量及售后服务要求**

 1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

3、质保期内设备故障要求1小时内应答，2小时形成解决方案。逾期招标人可自行组织维修，费用由中标人承担。

**四、验收**

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。