# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某产品的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于采购文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评标委员会审核认可。

1. **采购内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数** | **二年预估使用量（个）** | **最高投标限价（单价）** |
| 1 | 环抱式记忆合金接骨器 | 1.接骨器是由环抱臂、主梁及端齿组成，由符合GB24627标准要求的镍钛形状记忆合金制成；2.长度40mm-60mm,内径10mm-16mm,体积小、重量轻、无磁性、核磁共振兼容；3.产品相变温度Af应为34℃±3℃。 | 120 | 2000元/个 |
| 说明：1.中标人供货价格计算方式如下:单价最高投标限价\*中标费率=单价供货价格。2.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。3.供货期：自合同签订之日起两年或采购费用总额达到中标价（预算金额×中标费率）时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。4.本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。5.**投标人须承诺：（1）中标产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求；（2）中标产品如在安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求。本项须在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。**6.服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。7.两年预估使用量仅代表医院过去2年使用估量，仅供投标人报价时参考。本次采购最高投标费率:100%。 |

**二、质量要求**

1.投标人提供的货物必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准或行业现行标准的要求。没有国家标准和行业标准的，应达到经主管部门批准的企业现行标准要求，符合采购人采购文件和投标人投标文件所要求的技术标准。杜绝证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格的产品进入医院，否则，投标人承担由此造成的一切后果。

2.如有有效期要求的产品，其供货期距离有效期时间不得少于有效期的2/3。

3.保证是原产地生产的原装产品，否则视为假冒伪劣产品。

**三、供货及售后要求**

1.投标人接到采购人供货通知，根据采购人通知的规格型号和数量按计划送货，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。

2.中标人根据采购人采购计划进行供货，不允许超计划供货，超出计划的数量，采购人不予验收入库，由中标人无条件带回。

3.中标人所投的品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。

4.按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

**四、验收**

中标人和采购人双方共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。

**五、付款方式**

本项目一次性规划，分步实施，按实结算，货到验收合格、收到正规发票后6个月内付款。