# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数 及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** |
| 1 | 污水潜水切割泵 | 50WQK15-15/1.5KW | 8 | 台 |
| 2 | 电动球阀 | DN65 | 3 | 个 |
| 3 | 止回阀 | DN65 | 12 | 个 |
| 4 | 手动闸阀 | DN65 | 8 | 个 |
| 5 | 液位传感器 | HY-136 | 4 | 个 |
| 6 | 304不锈钢管材 | DN65 | 72 | 米 |
| 7 | 法兰 | DN65 | 50 | 片 |
| 8 | 弯头 | DN65 | 20 | 个 |
| 9 | 三通 | DN65 | 15 | 个 |
| 10 | 法兰垫 |  | 1 | 批 |
| 11 | 304不锈钢螺栓 | M16\*60 | 500 | 套 |
| 12 | 可编程序控制器 | S7-200 SMART | 1 | 套 |
| 13 | 工业电阻触摸屏 | 7022NT | 1 | 个 |
| 14 | 自动化控制软件 | V7.2 | 1 | 套 |
| 15 | 落地式控制柜 | 1550\*700\*350 | 1 | 台 |
| 16 | 电缆线、屏蔽线及控 制线 | RVV8\*1.0 RVV4\*1.5 RVVP2\*0.75 | 1 | 批 |
| 17 | 线管、桥架 | DN50 | 1 | 批 |
| 18 | 辅料配件 |  | 1 | 批 |
| 19 | 预埋件 安装调试 |  | 1 | 项 |
| 20 | 运输 |  | 1 | 项 |
| 21 | 税费 | 增值税专用发票 | 1 | 项 |
| **说明：**  **投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。**  **质保期：须提供 2年质保。**  **本次采购最高投标限价：人民币贰拾肆万捌仟肆佰伍拾柒元(￥248457.00 元)** | | | | |

**二、人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

**三、货物质量及售后服务承诺**

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

3、质保期内设备故障要求1小时内应答， 2小时形成解决方案。逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。

**四、验收**

设备安装调试后应满足衰变池自动化控制要求，符合spect-ct室衰变池机房控制验收标准，结果经双方确认后生效。