医用射线防护眼镜技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **限价/只** | **技术参数** |
| 1 | 医用射线防护眼镜 | 8 | 1500 | ☆1. 款式：封镜侧防铅眼镜，镜片为**铅玻璃** |
| 2防护镜片材质：镜片透光性好，不能影响视野；镜片不应有肉眼可见的气泡；镜片不应有看得到的条纹和其他非均匀性.可以戴在自己的近视眼镜外面。 |
| 3舒适性：眼镜腿应光滑、佩戴舒适，不得有尖角和锐边，后面配有眼镜绳，松紧可以调。 |
| ☆4铅当量：在120Kv管电压下，正面铅当量≥0.5mmPb，侧面铅当量≥0.5mmPb。 |
| 5安全性：眼镜结构设计合理，佩戴，有眼镜绳可以挂在脖子上面。 |
| 2 | 医用射线防护眼镜 | 4 | 1500 | ☆1. 款式：轻便铅眼镜,镜片为**铅树脂** |
| 2防护镜片材质：透光性好，不能影响视野；不应有肉眼可见的气泡；眼镜不应有看得到的条纹和其他非均匀性.可以戴在自己的近视眼镜外面。 |
| 3舒适性：眼镜镜片应光滑、佩戴舒适，不得有尖角和锐边，后面配有可调按钮，松紧可以调。 |
| ☆4铅当量：在120Kv管电压下，正面铅当量≥0.12mmPb，侧面铅当量≥0.12mmPb。 |