**高速冷冻离心机技术参数**

1、 最高转速：15000rpm，最大相对离心力：21382×g，转速精度：±10rpm

2、 噪音：≤55dB

3、 定时范围：0～99h59min59sec

4、 温控范围：-20℃～40℃

5、 温控精度：±1℃

6、 转头容量：1.5ml/2.2ml×24

7、 微电脑控制、触摸键设定工作参数，液晶显示设定参数和实时运行参数及运行状态

8、 采用交流变频电机，全钢制结构，不锈钢离心腔

\*9、 变频制冷压缩机，高效无氟环保制冷剂静态制冷温度最低可到-20℃，动态最低温度可稳定保持在-4℃

\*10、内腔底部带排水孔和接水盒设计，方便快速排干冷凝水

\*11、 快速预制冷功能，腔体温度从室温降到4℃≤6分钟

\*12、 离心机不工作时，压缩机继续保持动态运行状态，维持腔内温度恒定

13、转速、离心力互设、同步显示，自动计算RCF值；运行中可随时更改参数，无需停机

14、10个升、降速档位选择，最快16秒达到最高转速；15种自定义工作模式选择，可自由编程调用

15、两种计时模式可选：启动计时、定速计时

16、磁感应安全门锁、双插销锁，启动后自动锁盖；一键电动开门，停电有应急开锁孔

\*17、内腔底部带排水孔和接水盒设计，方便快速排干冷凝水