**肺功能仪混合气体参数**

1.气体浓度：He:0.272% mol/L、O2:9.73% mol/L、CO:21%mol/L、N2平衡。

2.压力：10±0.5Mpa。

3.钢瓶容积：40升。

4.肺功能仪混合气体需适用于该肺功能仪。高级弥散肺功能仪的品牌：德国耶格/JAEGER，型号：Master Screen Diffusion。