**超声波清洗机参数**

1.容量：30升

2.机械调控： 采用机械旋钮定时调温设计;

3.电镀提手： 采用电镀亮银提手，耐腐蚀，有档次;

4.时间可调：1~30分钟自由选择，适合更多物品清洗;

5.温度可调：常温~80°可调，带自动恒温功能;

6.304内胆： SUS304材质，1次成型冲压;

7.201外壳： SUS201不锈钢印花，防指纹耐脏设计;

8.201降音盖： SUS201材质，不锈钢拉丝设计;

9.不锈钢篮子： SUS304材质，10毫米网孔设计;

10.独立电源开关： 方便机器开关机器，减少了拔插头的次数;

11.优质防滑脚垫： 采用优质的硅胶防滑脚垫设计，机器更稳固;

12.加粗电源线： 采用工业级电源线，3脚接地插头，防静电设计;

13.自主研发驱动： 采用自主研发驱动板，进口电器元件稳定输出;

14.工业换能器： 采用工业震头40KHz，力度强劲效果佳;

15.全方位散热： 4.5L以上机器带散热风扇+多孔位散热。