不锈钢治疗车参数

1规格: 各规格

2.材质: SUS304 优质不锈钢

3.★模压凹台面板厚: 1.0mm， 抽屉板厚: 0.8mm，四根立柱:圆 管φ25×1.0mm；

1. 两层凹台面，上层三面小立柱护栏，下层四面小立柱护栏，
2. 上层台面下有一小抽屉，抽屉导轨为优质静音伸缩导轨；配一只污物桶
3. 配四只φ100 万向静音轮，含两轮带刹。