|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 反渗透膜 | 1. 产水流量（m³/d）≥35
2. 稳定脱盐率（%）≥95
3. 产水符合血液透析用水 《YY0572-2015 血液透析和相关治疗》
4. 需匹配血液透析制水机，制造商杭州惠邦，型号HB-RO/20II
 | 3 | 只 |