**技术参数**

1. **恒温金属浴**
2. 温度范围：室温5°C~100°C 宝
3. 温度稳定性：±0.5°C
4. 显示精度：0.1°C
5. 升温时间：≤12min(25-100°C)
6. 容量：1.5ml离心管\*15

1. **掌上离心机**
2. 适用范围：用于全血中血清、血细胞分离，溶液样品快速沉降，各种样品分离上清，也可应用于柱纯化。
3. 转子：二合一转子，适配0.2/0.5/1.5/2ml\*12管(离心管)、0.5/1ml\*8管(采血管)、0.2ml\*8管\*4排(排管)；4孔角转子：5ml尖底/7ml\*4管(离心管)；4联排转子：0.2ml\*12\*4排(离心管)
4. 转速：200-7000转

**3.移液器+移液枪架**

1. 微量可调移液器用于采样和分配液体，并使用替换可拆卸、可丢弃式吸头。
2. 每个型号规格两把（0.5-10μL ;10-100μL;20-200μL;100-1000μL）