·红外温灸仪系列(立式)

技术参数

1、环境温度: 5℃~+40℃;

2、相对湿度: <80%;

3、大气压力:70kPa~106kPa;

4、电源:AC220V 50HZ;

5、最大输入功率:1200VA。

6、安全类型Ⅱ型,B型应用部分。

7、运行模式:连续运行。

8、温度控制及误差加热装置的温度应可在40℃-60℃可调节,误差<士10%,利用电加热的原理,采用靶向导入法。

9、产品要求医疗机构注册认证。