# 货物需求及技术要求

### 货物需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格 | 最高限价（元） |
| 1 | 树脂 | 8包 | 5L/包 | 11000 |
| 2 | 活性炭滤芯 | 1套 | 950碘值 |
| 3 | 熔喷滤芯 | 1支 | 5u、20寸 |
| 4 | 反渗透膜 | 1支 | 4040 |
| 5 | 微孔滤芯 | 1个 | 0.45u、1011 |
| 6 | 活性炭滤芯 | 1套 | 20寸 |
| 7 | 熔喷滤芯 | 1套 | 20寸 |
| 8 | 线绕滤芯 | 1套 | 20寸 |
| 9 | 反渗透膜 | 1支 | 4012 |

### 此报价包含更换服务，所投耗材需匹配医院检验科AU5800型全自动生化分析仪使用。

### 二、货物质量及售后服务承诺

货物质量：中标人提供的货物必须完全符合国家规定的质量标准。

售后服务承诺：接到甲方供货通知或其他关于产品问题，供应商应在48小时内做出有效响应。

### 

### 三、验收

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果经双方确认后生效。