# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某产品的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于采购文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评标委员会审核认可。

1. **采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **采购限价** |
| 1 | 精囊镜 | 一套 | 5万元 |
| 说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 |

**二、技术参数及功能要求**

1.蓝宝石镜头，镜内采用进口传像束；15000高清像素，图像清晰无死点；视场角≥80°；视向角0°；有效景深范围景深2-10mm。

2.工作长度315mm。

3.镜管插入直径 4.8/5.5Fr（1Fr≈0.33mm），辅助器械最大尺寸可容纳3Fr。

4.一体化镜桥，激光焊接密封，保证密封性；支持高温高压消毒方式或低温等离子任意单一消毒方式；水阀大通道结构，有双重阻水设计。

5.**可适配我院现有Storz品牌导光束。**

6.配一把3Fr异物钳、一把3Fr活检钳、一个消毒盒。

**三、人员培训要求**

货物供货安装调试并验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

**四、货物质量及售后服务要求**

1.货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，所投产品整机按厂家质保期执行,投标人承诺整机的质保期大于厂家质保期的按中标人承诺质保期执行,但不得低于**两年**。质保期从货物验收合格后算起。

3.质保期内设备故障要求1小时内应答，2小时形成解决方案。逾期采购人可自行组织维修，费用由中标人承担。

**五、验收**

中标人和采购人双方共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。

**六、付款方式**

设备到货经验收合格后付至合同总金额的90%，质保期满后一次性付清合同总金额的10％（不计利息，若有违约则扣除相应违约金）。

**七、其他要求**

1.按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

2.中标人接到采购人供货通知，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。中标人所投品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。