# 货物需求及技术要求

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于采购文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

**一、****货物需求  
1、货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 宫腔一体镜 | 1.用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等。**（投标文件需提供承诺函）**  2.具有5Fr或7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作。  3.器械插入口双层医用硅胶密封帽防漏水设计。  4.进出水口可根据手术需求360°旋转。  ★5.景深3mm-100mm、视向角30°、视场角≥60°。  6.镜面具有防反光设置，管鞘内有安全保障的绝缘层。  7.插入部工作长度≥200mm，插入部最大宽度≤5mm /≤6mm，免扩宫。  8.所投设备可与各种知名品牌相匹配且需与医院现有设备（STORZ腹腔镜成像系统）配套使用。**（投标文件需提供承诺函）** | 二套 |
| 说明：   1. 投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。   **2、投标人须在投标文件中提供标★项技术参数的证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书、产品彩页）予以证明。** | | | |

1. **配置清单**

①剪刀贰把；

②活检钳贰把；

③异物钳贰把；

④专用内窥镜器械消毒盒贰个。

**二、人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

**三、货物质量及售后服务要求**

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。采购文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

3、质保期内设备故障要求1小时内应答， 2小时形成解决方案。逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。

**四、验收**

中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。