监护仪有创压模块技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **限价/个** | **技术参数** |
| 1 | 监护仪有创压模块 | 4个 | 7450元/个 | 1. 升级包可将科室现有监护仪升级后支持IBP监测。 |
| 1. IBP 监测功能适用于成人、小儿和新生儿。 |
| 1. 有创血压测量在监护界面上可显示压力的波形和压力的数值。 |
| 1. 对于动脉压力， IBP 参数区可提供收缩压，舒张压，平均压三个压力显示。 |
| 1. 对于静脉压力， IBP 参数区可显示平均压。 |
| 1. 测量范围：-50 mmHg~360 mmHg |
| 1. 测量误差：±2%或者±1mmHg |
| 1. 校零调节范围：±200 mmHg；阻抗范围：300 ~ 3000Ω |